Emissione Linea
Provincia Trento
16:56 05/12/2011	

Table of Contents
Export dati: calcolo emissioni di linea 	 # 

Export dati: calcolo emissioni di linea
Per ogni linea l e per ogni associazione di attività SNAP att, inquinante inq e combustibile comb, l’emissione che il sistema dovrà calcolare in ogni caso sarà data da:
dove: 
Al è l’indicatore dell’attività SNAP att per la linea l e il combustibile comb (ad esempio: attività 1.1.2, linea 1 metano).
FEatt,inq,comb è il fattore di emissione per l’attività a cui appartiene la linea l, l’inquinante inq e il combustibile comb.
In realtà si tratta di un conto già fatto nell’algoritmo PUNTUALI STIMATE; la procedura agisce scrivendo il risultato nella tabella P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C prima che sia scritto in PUNTUALI INTERMEDI, ossia prima siano aggregati i risultati per attività SNAP.
Infatti PUNTUALI_INTERMEDI non ha dettaglio per linea: il sistema somma automaticamente tutti gli indicatori per attività e combustibile, e poi applica l’algoritmo per la stima delle emissioni PS.
Ora, se si utilizzasse questo dato di emissione e si cercasse di attribuirlo ai singoli camini sorgerebbero difficoltà qualora a un’attività corrispondessero più linee che utilizzano lo stesso combustibile.
Calcolare l’emissione EPSl,att,inq,comb direttamente è concettualmente più semplice ed evita di dover applicare una disaggregazione per linea dell’emissione PS scritta in PUNTUALI_INTERMEDI.
Si veda inoltre la presentazione fatta a  Senigallia