# Disaggragazione Camino

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

#### Export dati: disaggregazione emissioni camino

Si prendano tutti i camini associati ad una data linea. Questi si trovano nella tabella P_CAMINO, e l'associazione alla linea è specificata nella tabella P_LINEA_CAMINO.

Si prenda allora il valore del campo PORTATA_SECCHI in P_CAMINO e lo si moltiplichi per il valore del campo ORE_FUNZIONAMENTO, sempre nella stessa tabella. Si chiami questo valore VOLUME_FUMI_ANNUI.

Ora, si sommino i valori di VOLUME_FUMI_ANNUI per tutti i camini collegati a una certa linea, chiamando la somma SOMMA_VOLUME_FUMI_ANNUI_LINEA. Ad ogni camino si associ un numero ottenuto dividendo il proprio VOLUME_FUMI_ANNUI per SOMMA_VOLUME_FUMI_LINEA. Si chiami questo numero COEFF_RIPARTIZIONE.

Moltiplicando l'emissione EPSl,att,inq,comb della linea per il COEFF_RIPARTIZIONE di ciascun camino, si ottiene l'emissione stimata propria del camino stesso.

Questa va scritta in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C.

Per distinguere le emissioni così stimate da quelle misurate inserite tramite maschera, è necessaria la presenza in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C di un campo TIPO_EMISSIONE: si caratterizzino come emissioni PM quelle inserite da maschera (prese da P_EMISSIONE), e come PS quelle stimate dall'algoritmo sopra descritto.
L'algoritmo può essere espresso sinteticamente in questo modo:
EPSI,c,att,inq,comb = EPSI,att,inq,comb * COEFF_RIPARTIZIONEc
dove:

- EPSl,c,att,inq,comb: è l'emissione puntuale stimata della linea l e del camino c per l'attività SNAP att, l'inquinante inq e il combustibile comb
- EPSl,att,inq,comb: è l'emissione puntuale stimata della linea l per l'attività SNAP att, l'inquinante inq e il combustibile comb

COEFF_RIPARTIZIONEc = VOLUME_FUMI_ANNUI/SOMMA(VOLUME_FUMI_ANNUIc)
VOLUME_FUMI_ANNUIc = PORTATA_SECCHIc * ORE_FUNZIONAMENTOc

Nota: Alla luce di quanto esposto, è necessario che per tutti i camini per cui si inseriscono dati di emissioni siano definite delle portate fumi e delle ore di funzionamento. A questo proposito è stato introdotto un controllo che, in caso siano salvati dati di emissioni per un camino senza dati di portata fumi, avverte della mancanza.

- Commenti (0)

##### Ricerca

##### Quick Links

- Strumento INEMAR
- Progetti INEMAR
- Wiki Fonti

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy