Emissioni Mensile
federico
16:26 24/06/2010	

Table of Contents
Disaggregazione temporale: algoritmo 	 # 

Disaggregazione temporale: algoritmo
Versione Inemar 5, gennaio 2007* *
L’algoritmo permette di stimate le  emissioni mensili ,  giornaliere  e  orarie  di tutte le attività e inquinanti, a partire dai dati di TAB_OUTPUT_PROV e dei profili temporali.
Al fine di accelerare le elaborazioni, per evitare di elaborare dati simili ed per limitare la dimensione delle tabelle risultanti, prima e dopo il lancio della procedura i risultati vengono aggregati, in relazione al tipo di richiesta.
Tipi di run
Esistono  due tipi di run :
Risultati aggregati
Risultati di dettaglio
Emissioni Mensili
L’emissione di un certo inquinante, attività e combustibile, relativa ad un certo mese m, da scrivere in TAB_OUTPUT_MAC_INQ_MESE o in TAB_OUTPUT_ATT_COMB_MESE a seconda del tipo di run, può essere ricavata dalla corrispondente emissione annuale (TAB_OUTPUT_MAC_INQ o TAB_OUTPUT_ATT_COMB), per gli stessi inquinanti, attività e combustibili, sulla base della formula:
dove:
VALORE_EMISSIONEm = emissione al mese m (da scrivere in TAB_OUTPUT_MAC_INQ_MESE o in
TAB_OUTPUT_ATT_COMB_MESE)
VALORE_EMISSIONEa = emissione annua (in TAB_OUTPUT_MAC_INQ o in TAB_OUTPUT_ATT_COMB)
COEF_MESEm= coefficiente mensile per il mese m
Il COEF_MESEm è un numero compreso tra 0 e 1 che rappresenta la percentuale dell’attività (e quindi dell’emissione) nel mese m, fatta 1 l’attività annuale.
Il valore del coefficiente mensile per una certa accoppiata di macrosettore/settore/attività e inquinante si trova in PROFILI_MESE. Il coefficiente viene preso tramite l’ID_PROFILO_MESE presente in ASSEGNA_PROFILI_ATT, ASSEGNA_PROFILI_SET o ASSEGNA_PROFILI_MAC per quell’accoppiata macrosettore/settore/attività e inquinante.
Se non è presente in ASSEGNA_PROFILI_ATT un profilo per l’attività in oggetto, l’algoritmo deve prendere quello del settore di appartenenza dell’attività (collegamento in SNAP_ATTIVITA) in ASSEGNA_PROFILI_SET. Se non c’è il profilo neppure per il settore, deve prendere quello del macrosettore di appartenenza del settore (collegamento in SNAP_SETTORE) in ASSEGNA_PROFILI_MAC. C’è sicuramente un profilo per ogni macrosettore.
Se non è presente in ASSEGNA_PROFILI_ATT, ASSEGNA_PROFILI_SET o ASSEGNA_PROFILI_MAC il profilo per l’inquinante in oggetto, deve prendere quello per l’inquinante con ID_INQ = 99 (inquinante generico).
La  precedenza è per il livello più basso di attività , ossia prima guarda che non ci sia il profilo per una certa attività anche per l’inquinante 99; se non c’è passa al settore e al macrosettore, ma se c’è usa il profilo dell’inquinante 99 a livello di attività piuttosto che il profilo dell’inquinante preciso in settore o macrosettore.
Esempio pratico:
Se in un anno dall’attività 1.1.1 vengono emesse 100 t di SO2, e il coefficiente mensile relativo alla data accoppiata attività-inquinante per il mese m = 3 (Marzo) è 0,07802, allora nel mese di gennaio l’emissione di SO2 sarà data da 100*0,07802 t = 7,802 t.