Emissioni stimate
federico
17:14 25/08/2008	

Table of Contents
Export dati: emissioni stimate da fattori d’emissione 	 # 

Export dati: emissioni stimate da fattori d’emissione
Se non ci sono emissioni misurate di particolato (ID = 9, 10, 33 ed eventualmente in futuro altri), ed è presente soltanto il FE del PTS, il sistema deve comunque essere in grado di stimare le emissioni per linea di PM10, PM2.5 e via discorrendo. L’algoritmo da utilizzare in questo caso è il seguente:
INSERIRE FORMULA  (3)
 
La ripartizione di queste emissioni per camino è del tutto identica a quanto descritto per le  emissioni puntuali stimate , sostituendo in ogni caso EPS con EPS_G:
Si caratterizzino come emissioni PS_G quelle stimate dall’algoritmo sopra descritto.
L’algoritmo è il seguente:
INSERIRE FORMULA 
dove: 
EPS_G(PM10, PM2.5,...)l,c,att,inq,comb è l’emissione puntuale stimata con distribuzione granulometrica (a partire da un’emissione PS) della linea l e del camino c per l’attività SNAP att, l’inquinante inq (PM10, PM2.5,...) e il combustibile comb
EPS_G(PM10, PM2.5,...)l,att,inq,comb è l’emissione puntuale stimata con distribuzione granulometrica (a partire da un’emissione PS) della linea l per l’attività SNAP att, l’inquinante inq (PM10, PM2.5,...) e il combustibile comb.
Esempio
Nessun tipo di polvere misurato
La stima delle emissioni rimane quella già esistente, ovvero si utilizzano i fattori di emissione presenti nella tabella FATTORI_EMISSIONE per i rispettivi indicatori e si assegna il tipo emissione PS.
I fattori di emissione già inseriti riguardano PTS, PM10 e PM2.5 (ID pari a 9, 10 e 33): per la stima delle altre polveri l’algoritmo utilizza la formula (3) e assegna al risultato il tipo emissione PS_G (stimate con granulometria da polveri stimate - caso puntuale).
In definitiva, l’algoritmo prima controlla se esistono fattori di emissione per le polveri (oltre al PTS), se sì li utilizza e solo successivamente calcola gli inquinanti restanti attraverso la formula (3).