Export Emissioni Puntuali
federico
16:39 24/06/2010	

Table of Contents
Export dati per modellistica 	 # 
Emissioni Puntuali 	 # 

Export dati per modellistica
Versione Inemar 5, marzo 2007
L’esportazione dei dati per la modellistica avviene:
Emissioni puntuali
Emissioni di polveri da granulomentria

Emissioni Puntuali
Quando si usa la maschera del modulo emissioni puntuali per inserire i dati di emissioni per macrosettore, settore, attività, linea e camino, questi vengono scritti in una tabella riassuntiva chiamata PUNTUALI_ RIASSUNTO_MSALC in modo automatico per un certo numero di inquinanti (SO2, NOx, COV, CO, PM2.5, PM10, PTS, TCDDe).
In questa tabella sono presenti soltanto le emissioni che nel run finale compaiono con l’etichetta PM, ossia PUNTUALI MISURATE.
Per le finalità della modellistica, la sola tabella riassuntiva per linea e camino non è sufficiente. Si rende necessaria una procedura che permetta di attribuire alle linee e ai camini anche quelle emissioni PS, che sono già stimate dal sistema con il run PUNTUALI STIMATE tramite l’algoritmo che moltiplica gli indicatori di attività presenti per linea e i fattori di emissione per l’attività (e combustibile) di cui la linea fa parte.
Alla fine il modulo deve produrre i risultati totali (PM e PS) in una tabella denominata P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C, contenente i seguenti campi:
Campi chiave:
FK_ID_STAB (da P_STABILIMENTO)
FK_ISTAT_COMUNE (da P_STABILIMENTO)
FK_TARGA (da TARGA_PROVINCIA sulla base del link)
FK_ID_ATT (da SNAP_ATTIVITA)
FK_ID_COMBUSTIBILE (da COMBUSTIBILI)
FK_ID_INQUINANTE (da INQUINANTI)
FK_ID_LINEA (da P_LINEA)
FK_ID_CAMINO (da P_CAMINO)
TIPO EMISSIONE
Altri campi:
ANNO_CENSIMENTO (da P_STABILIMENTO)
DENOMINAZIONE (da P_STABILIMENTO)
H_SLM (da P_STABILIMENTO)
LATITUDINE (da P_STABILIMENTO)
LONGITUDINE (da P_STABILIMENTO)
PRG_CAMINO (da P_CAMINO)
SIGLA (da P_CAMINO)
ALTEZZA (da P_CAMINO)
DIAMETRO (da P_CAMINO)
TEMPERATURA (da P_CAMINO)
PORTATA_SECCHI (da P_CAMINO)
PORTATA_UMIDI (da P_CAMINO)
O2_RIF_FUMI (da P_CAMINO)
O2_EFF_FUMI (da P_CAMINO)
UMIDITA_FUMI (da P_CAMINO)
ORE FUNZIONAMENTO (da P_CAMINO)
NOME (da P_LINEA)
CODICE_LINEA (da P_LINEA)
VALORE_INDICATORE (da P_LINEA)
EMISSIONE (da P_EMISSIONE)
L’attribuzione dell’emissione per linea e camino avviene attraverso due step:
· 	Calcolo dell’emissione per linea
· 	Attribuzione dell’emissione al camino
·