Polveri: algoritmo
Giuseppe Fossati
13:12 12/02/2021	

Table of Contents
Polveri fini: algoritmo 	 # 

Polveri fini: algoritmo
Il modulo polveri fini viene applicato ai risultati prodotti da tutti i moduli di stima utilizzati in INEMAR, con la sola eccezione dei moduli biogeniche e serbatoi che non danno emissioni di particolato, per stimare le emissioni relative alle diverse granulometrie “ g” del particolato (PTS, PM10, PM2.5, PM1) qualora non fossero state stimate dagli altri moduli per mancanza di fattori di emissione specifici.
L’algoritmo attribuisce ad ogni granulometria un percentuale (PERC-DIST) della massa di particolato totale PTS, dipendente da attività, combustibile ed eventualmente dal tipo di tecnologia. L’algoritmo si differenzia per due possibili casi:
Emissioni misurate (solo sorgenti puntuali)
VAL-EMIX g = VAL-EMIX PTS * PERC-DIST g        (1)
Emissioni stimate da fattori di emissione (tutti gli altri tipi di sorgenti)
VAL-EMIX g = FE PTS * indicatore * PERC-DIST g      (2)
Nella maggior parte dei casi le emissioni misurate riguardano il PTS e la stima di tutte le altre si effettua applicando l’apposita equazione.(1)
Nell’eventualità che l’emissione misurata riguardi invece un’altra granulometria “ M” è necessario applicare il seguente algoritmo:
VAL-EMIX g = VAL-EMIX M * PERC-DIST g / PERC-DIST M  (3)
La procedura implementata in INEMAR ha la finalità di stimare tutte le frazioni del particolato a partire da un dato stimato o misurato di una determinata frazione, generalmente PTS o PM10, ne consegue che l’algoritmo è differente a seconda dei dati disponibili. Nel caso di sorgenti puntuali:Valori riferiti a PTS misurate: in questo caso vi è la sola emissione di PTS ed è misurata (tipo emissione = PM): l’algoritmo utilizza la formula 1 per calcolare le emissioni delle altre polveri fini e vi assegna il tipo emissione PM_G (polveri fini stimate con granulometria da polveri misurate).
Valori riferiti sia a PTS e PM10 misurato: l’algoritmo applica la formula (1) al PTS e la formula (3) al PM10, in modo che ogni linea/camino con emissioni di uno di questi inquinanti abbia anche le corrispondenti emissioni dell’altro. Alle emissioni così stimate viene assegnato il tipo emissione PM_G.
Nessun tipo di polvere misurato: la stima delle emissioni rimane quella già esistente, ovvero si utilizzano i fattori di emissione presenti nella tabella FATTORI_EMISSIONE per i rispettivi indicatori e si assegna il tipo emissione PS. Se i fattori di emissione già inseriti riguardano PTS, PM10 e PM2.5 (ID pari a 9, 10 e 33): per la stima delle altre polveri l’algoritmo utilizza la formula (2) e assegna al risultato il tipo emissione PS_G (stimate con granulometria da polveri stimate - caso puntuale). In definitiva, l’algoritmo prima controlla se esistono fattori di emissione per le polveri (oltre al PTS), se così li utilizza e solo successivamente calcola gli inquinanti restanti attraverso la formula (2).
Nel caso delle sorgenti diffuse, o comunque non trattate come puntuali, il sistema agisce analogamente a quanto descritto per le emissioni PS.
Implementazione dell’algoritmo in INEMAR
La procedura di INEMAR svuota la TAB_OUTPUT_DETT_PM, dopodiché vengono prima calcolate le emissioni granulometriche PM_G date da fonti misurate e poi quelle da fonti stimate PS_G. L’algoritmo parte dalle emissioni puntuali (misurate PM e stimate PS) calcolate dalla procedura EMISSIONI_PUNTUALI e poste nella tabella PUNTUALI_INTERMEDI e P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C (emissioni puntuali disaggregate per linea e camino). Utilizzando la tabella DIST_POLVERI e le emissioni misurare PM in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C sono calcolate le emissioni PM_G per quegli inquinanti che non hanno già una emissione misurata PM o stimata PS. Queste nuove emissioni vengono inserite ancora in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C. Il calcolo considera prioritarie le polveri fini misurate più piccole per calcolare le granulometriche quindi si segue questo ordine PM1, PM2.5, PM10, PTS. Alla fine del calcolo le PM_G vengono copiate in PUNTUALI_INTERMEDI. In TAB_OUTPUT_DETT_PM vengono invece aggregate le PM_G e le PM con un dettaglio inferiore. Per le emissioni granulometriche che non si riescono a ricavare dalle emissioni misurate PM, si utilizza come punto di partenza le stimate PS, applicando lo stesso algoritmo usato per le PM_G, ottenendo le emissioni PS_G. Da TAB_OUTPUT_INTERMEDI vengono poi copiate in TAB_OUTPUT_DETT_PM le polveri fini date da processi non puntuali (calcolate dalle specifiche procedure), e viene eseguito un algoritmo simile ai precedenti per il calcolo delle emissioni granulometriche corrispondenti. Alla fine tutte le granulometriche calcolate, contenute in TAB_OUTPUT_DETT_PM, vengono aggregate in TAB_OUTPUT.
Manuale d’uso   Moduli di calcolo   Polverifini   Home INEMAR   Progetti INEMAR