# Serbatoi: algoritmo

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

### Modulo serbatoi: algoritmo

L’algoritmo considera quattro tipologie di serbatoi, alcune delle quali possono essere ulteriormente suddivise in sotto tipologie:

- Serbatoi "A TETTO FISSO":
  - Verticale
    - A CONO
    - A CUPOLA
  - Orizzontale
    - INTERRATO
    - IN SUPERFICIE
- Serbatoi "A TETTO GALLEGGIANTE"
  - INTERNO
  - ESTERNO
- Serbatoi "IN PRESSIONE"
- Serbatoi "A SPAZIO VARIABILE"

Le emissioni provenienti dai serbatoi non dipendono da alcun combustibile e sono tutte di NMVOC. La base di calcolo è mensile, ovvero la stima è effettuata dettagliata mese per mese. Le emissioni possono essere ottenute tramite la somma di due contributi: emissioni da stoccaggio e le emissioni da movimentazione dei prodotti stoccati:

Etot = Es + Em

Dove:

- emissioni derivanti dallo stoccaggio: Es
- emissioni legate alla movimentazione dei prodotti stoccati:Em

Il calcolo di questi due contributi differisce per tipo di tetto del serbatoio, se fisso o mobile:

Tipo Serbatoio | Tipo Emissione
--- | ---
A tetto fisso (verticale e orizzontale in superficie) | Stoccaggio + Movimentazione
A tetto fisso orizzontale interrato | Movimentazione
In pressione | No metodi di stima
A tetto galleggiante interno | Stoccaggio + Movimentazione
A spazio variabile | Movimentazione

Tabella:tipi di serbatoio e tipi di emissioni associate

- Descrizione dettagliata dell'algoritmo del modulo serbatoi in base al tipo di tetto del serbatoio

- Commenti (0)

##### Ricerca

##### Quick Links

- Strumento INEMAR
- Progetti INEMAR
- Wiki Fonti

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy