Serbatoi: algoritmo
Arpa Lombardia
15:04 11/07/2017	

Table of Contents
Modulo serbatoi: algoritmo 	 # 

Modulo serbatoi: algoritmo
L’algoritmo considera quattro tipologie di serbatoi, alcune delle quali possono essere ulteriormente suddivise in sotto tipologie:
Serbatoi ”A TETTO FISSO”:VerticaleA CONO
A CUPOLA
OrizzontaleINTERRATO
IN SUPERFICIE
Serbatoi ”A TETTO GALLEGGIANTE”INTERNO
ESTERNO
Serbatoi ”IN PRESSIONE”
Serbatoi ”A SPAZIO VARIABILE”
Le emissioni provenienti dai serbatoi non dipendono da alcun combustibile e sono tutte di NMVOC. La base di calcolo è mensile, ovvero la stima è effettuata dettagliata mese per mese. Le emissioni possono essere ottenute tramite la somma di due contributi: emissioni da stoccaggio e le emissioni da movimentazione dei prodotti stoccati:
E tot = E s + E m
Dove:emissioni  derivanti dallo  stoccaggio :  E s
emissioni  legate alla  movimentazione  dei prodotti stoccati:  E m
Il calcolo di questi due contributi differisce per tipo di tetto del serbatoio, se fisso o mobile:Tipo Serbatoio	Tipo Emissione	
A tetto fisso (verticale e orizzontale in superficie)	Stoccaggio + Movimentazione	
A tetto fisso orizzontale interrato	Movimentazione	
In pressione	No metodi di stima	
A tetto galleggiante interno	Stoccaggio + Movimentazione	
A spazio variabile	Movimentazione	
Tabella : tipi di serbatoio e tipi di emissioni associate
Descrizione dettagliata dell’algoritmo del modulo serbatoi in base al tipo di tetto del serbatoio
Manuale d’uso   Moduli di calcolo   Serbatoi   Home INEMAR   Progetti INEMAR