FontiEmissioni - 3_1_2_Caldaie_con_potenza_termica_maggiore_50_e_minore_300_MW_carb_cokeria

3_1_2_Caldaie_con_potenza_termica_maggiore_50_e_minore_300_MW_carb_cokeria
Marco Moretti
14:44 15/02/2024

Table of Contents
Att. 3 1 2 Caldaie con potenza termica maggiore 50 e minore 300 MW carb cokeria 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 3 1 2 Caldaie con potenza termica maggiore 50 e minore 300 MW carb cokeria

Macrosettore | 3 | Combustione nell’industria
Settore | 1 | Combustione nelle caldaie turbine e motori a combustione interna
Attivita | 2 | Caldaie con potenza termica >= 50 e < 300 MW

Combustibile | carbone per cokeria
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | 0 - Dato di indicatore assente
Eventuali dettagli metodologia |
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Non è stato riscontrato questo combustibile per questa attività SNAP nella versione corrente dell’inventario.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 7.1 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 0.309 | mg / GJ | 1 | ARPA 2010
CH4 | 15.0 | g / GJ | 1 | n.d.
CO | 73.0 | g / GJ | 1 | IPCC, 2003
COV | 50.0 | g / GJ | 1 | n.d.
Cd | 0.9 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 4.5 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 9.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 1.4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 14.0 | g / GJ | 1 | n.d.
NH3 | 0.5 | g / GJ | 1 | n.d.
NOx | 70.0 | g / GJ | 1 | n.d.
Ni | 4.9 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 11.4 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Pb | 7.3 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 73.2 | g / GJ | 1 | n.d.
Zn | 90.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 14:44 15/02/2024