FontiEmissioni - 3_3_12_Calce_incluse_le_industrie_del_ferro_dell_acciaio_e_di_paste_per_la_carta_coke_carb_foss

3_3_12_Calce_incluse_le_industrie_del_ferro_dell_acciaio_e_di_paste_per_la_carta_coke_carb_foss
Marco Moretti
15:18 15/02/2024

Table of Contents
Att. 3 3 12 Calce incluse le industrie del ferro dell acciaio e di paste per la carta coke carb foss 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 3 3 12 Calce incluse le industrie del ferro dell acciaio e di paste per la carta coke carb foss

Macrosettore | 3 | Combustione nell’industria
Settore | 3 | Processi di combustione con contatto
Attivita | 12 | Calce (incluse le industrie del ferro dell’acciaio e di paste per la carta)

Combustibile | coke da carbone
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 1.765 | mg / GJ | 1 | n.d.
CH4 | 1.0 | g / GJ | 1 | n.d.
CO | 57.5 | g / GJ | 1 | n.d.
CO2 | 86.0 | kg / GJ | 1 | n.d.
COV | 15.0 | g / GJ | 1 | n.d.
Cd | 0.5293 | mg / GJ | 1 | n.d.
Cr | 3.148 | mg / GJ | 1 | n.d.
Cu | 1.236 | mg / GJ | 1 | n.d.
Hg | 2.736 | mg / GJ | 1 | n.d.
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 8.5 | g / GJ | 1 | n.d.
NOx | 580.0 | g / GJ | 1 | n.d.
Ni | 1.917 | mg / GJ | 1 | n.d.
PTS | 12.3 | g / GJ | 1 | n.d.
Pb | 4.442 | mg / GJ | 1 | n.d.
SO2 | 125.0 | g / GJ | 1 | n.d.

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 15:18 15/02/2024