FontiEmissioni - 6_3_4_Produzione_lavorazione_di_schiuma_polistirolica_senza_comb

6_3_4_Produzione_lavorazione_di_schiuma_polistirolica_senza_comb
Marco Moretti
10:39 15/04/2021

Table of Contents
Att. 6 3 4 Produzione lavorazione di schiuma polistirolica 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 6 3 4 Produzione lavorazione di schiuma polistirolica

Macrosettore | 6 | Uso di solventi
Settore | 3 | Produzione o lavorazione di prodotti chimici
Attivita | 4 | Produzione / lavorazione di schiuma polistirolica

Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita lavorata
Unità di misura | TONNELLATE DI PRODOTTO
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | B - Dati statistici

Eventuali dettagli metodologia

LOMBARDIA INVENTARIO 2014: Sono stati utilizzati i dati di fonte  EUROSTAT  (produzione del codice PRODCOM 24162035). La produzione nazionale è stata ripartita a livello regionale in base al rapporto regionale/nazionale dei residenti 2014.
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: Sono stati utilizzati i dati nazionali di produzione di fonte  ISPRA 2017 (IIR 2019) . È stata mantenuta la proxy regionale dell’inventario 2014.
Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.

Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2017: Le emissioni sono solo diffuse e sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.

Proxy comunale | Residenti (id_proxy =10302)
Fonte Proxy | ISTAT 2017 | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
COV | 60000.0 | g / t di prodotto | 1 | ISPRA Report 342/2021
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 10:39 15/04/2021