FontiEmissioni - 6_4_3_Industria_della_stampa_senza_comb

6_4_3_Industria_della_stampa_senza_comb
Marco Moretti
11:04 15/04/2021

Table of Contents
Att. 6 4 3 Industria della stampa 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 6 4 3 Industria della stampa

Macrosettore | 6 | Uso di solventi
Settore | 4 | Altro uso di solventi e relative attivita
Attivita | 3 | Industria della stampa

Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Consumo di inchiostro
Unità di misura | CHILOGRAMMO
Dettaglio spaziale | Diffuso e puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato

Eventuali dettagli metodologia

LOMBARDIA INVENTARIO 2014: I consumi nazionali di inchiostri sono di fonte  EUROSTAT  (somma delle produzione dei codici PRODCOM 24302450 e 24302470). La produzione nazionale è stata ripartita a livello regionale in base al rapporto regionale/nazionale degli addetti alla stampa e registrazione supporti del 2006.
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: Sono stati utilizzati i dati nazionali di consumo di fonte  ISPRA 2017 (IIR 2019) . La proxy utilizzata per passare al dato regionale è quella della precedente versione dell’inventario.
Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.

Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati sono puntuali e diffusi. Le emissioni degli impianti puntuali sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate. Le emissioni diffuse sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori. I consumi diffusi sono stati utilizzati previo scorporo di quelli puntuali.

Proxy comunale | Addetti stampa (id_proxy = 10242)
Fonte Proxy | ARPA Lombardia (2016) da dati ASIA 2013 | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2014: La disaggregazione a livello comunale è stata effettuata in base al numero di addetti all’edizione di libri, riviste, periodici e di giornali, da elaborazione ARPA Lombardia di dati ASIA 2013.

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
COV | 174.2 | g / kg di inchiostro | 1 | ISPRA Report 342/2021
Cr | 0.1791 | mg / kg di inchiostro | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Cu | 0.09007 | mg / kg di inchiostro | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
PTS | 1.154 | g / kg di inchiostro | 1 | Elaborazioni Inemar 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 11:04 15/04/2021