InemarWiki - Emissioni Puntuali Consigliate

Emissioni Puntuali Consigliate
Arpa Lombardia
12:30 11/07/2017

Table of Contents
Modulo puntuali: algoritmo 	 # 

Modulo puntuali: algoritmo
• 	Emissioni misurate
• 	Emissioni stimate
• 	Emissioni consigliate
• 	Emissioni consigliate
L’emissione stimata a partire dai dati di concentrazioni inseriti in Inemar è ottenuta tramite il seguente algoritmo di stima:
E= C * PF * h * { 21-O2eff} /{ 21-O2rif}  * 10^-9
dove:
E: EMIS_STIMATA (da mettere in P_EMISSIONE)
C: CONCENTRAZIONE (in P_INQ_CON_CAM)
PF _e: PORTATA_SECCHI (in P_CAMINO)
h: ORE_FUNZIONAMENTO (in P_CAMINO)
O _2eff: O2_EFF_FUMI (in P_CAMINO)
O _2rif: O2_RIF_FUMI (in P_CAMINO)
Manuale d’uso   Moduli di calcolo   Puntuali   Home INEMAR   Progetti INEMAR

Page  - Ultima modifica da Arpa Lombardia il 12:30 11/07/2017