# FE da Modulo Puntuali

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

## Fattori Emissioni medi da Modulo Puntuali

Lo scopo generale di questa attività di raccolta dati e loro elaborazione è il calcolo di fattori di emissioni medi provenienti dai dati sulle emissioni puntuali.

I dati per le differenti tipologie di impianto inventariati come puntuali misurate (PM) o puntuali stimate (PS) verranno processati calcolando il valore del fattore di emissione per ciascun impianto e quindi ottenendo un valore medio specifico per attività e tipologia impiantistica.

A scopo di verifica tale operazione viene effettuata anche sulle fonti classificate PS che ovviamente dovranno fornire i fattori di emissione specifici per attività salvati in Inemar con priorità 1

La prima bozza di metodologia utilizzata per il calcolo dei FE relativi ai metalli pesanti è stata relazionata nel corso della riunione INEMAR di Senigallia.

### Specifiche sui dati da elaborare

I dati da utilizzare si trovano nelle seguenti tabelle di INEMAR:

- INEMAR6_07_P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C
- INEMAR6_07_P_STABILIMENTO
- INEMAR6_07_P_STABILIMENTO_ATTIVITA
- INEMAR6_07_P_LINEA
- INEMAR6_07_P_DETTAGLIO_COMBUSTIBILE

Tabella in cui inserire i dati per la stima dei fattori di emissione medi da metalli pesanti

Regione | File
--- | ---
Lombardia | File.zip
Piemonte | File.zip
Veneto | File.zip
Trentino Alto Adige | File.zip
Friuli Venezia Giulia | File.zip
Emilia Romagna | File.zip
Marche | File.zip
Puglia | File.zip

- Commenti (0)

##### Ricerca

##### Quick Links

- Strumento INEMAR
- Progetti INEMAR
- Wiki Fonti

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy