Emissioni Puntuali Stimate
Arpa Lombardia
12:29 11/07/2017	

Table of Contents
Modulo puntuali: algoritmo 	 # 

Modulo puntuali: algoritmo
· 	Emissioni misurate
· 	Emissioni stimate
· 	Emissioni consigliate
· 	Emissioni stimate
Quando non esiste l’emissione misurata, il sistema stima l’emissione tramite l’indicatore (VALORE_INDICATORE) inserito in P_LINEA (per attività senza combustibile) e in P_DETTAGLIO_COMBUSTIBILE (per attività con combustibile) e il fattore di emissione presente in FATTORI_EMISSIONE.
Per ottenere l’emissione puntuale stimata EPS att,comb,inq dell’inquinante inq per l’attività SNAP att e combustibile comb l’algoritmo è il seguente:
EPS att,comb,inq = A comb,att * FE att,comb,inq* 10^-6;
dove:
A comb,att: indicatore dell’attività SNAP att per il combustibile comb;
FE att,comb,inq: fattore di emissione per l’attività SNAP att, il combustibile comb e l’inquinante inq.
Questi valori vengono scritti in PUNTUALI_INTERMEDI e in TAB_OUTPUT con tipo emissione PS.
Manuale d’uso   Moduli di calcolo   Puntuali   Home INEMAR   Progetti INEMAR