FontiEmissioni - 1_3_6_Forni_di_raffineria_carb_cokeria

1_3_6_Forni_di_raffineria_carb_cokeria
Marco Moretti
11:12 15/02/2024

Table of Contents
Att. 1 3 6 Forni di raffineria carb cokeria 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 1 3 6 Forni di raffineria carb cokeria

Macrosettore | 1 | Produzione energia e trasformazione combustibili
Settore | 3 | Raffinerie
Attivita | 6 | Forni di raffineria

Combustibile | carbone per cokeria
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | 0 - Dato di indicatore assente
Eventuali dettagli metodologia |
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Non è stato riscontrato questo combustibile per questa attività nel presente inventario.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.7744 | mg / GJ | 1 | n.d.
BaP | 45.5 | mg / GJ | 1 | n.d.
CH4 | 1.5 | g / GJ | 1 | n.d.
CO | 8.7 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
CO2 | 93.1 | kg / GJ | 1 | n.d.
COV | 1.5 | g / GJ | 1 | n.d.
Cd | 0.1434 | mg / GJ | 1 | n.d.
Cr | 4.5 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Cu | 4.79 | mg / GJ | 1 | n.d.
Hg | 0.7744 | mg / GJ | 1 | n.d.
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 2.0 | g / GJ | 1 | n.d.
NOx | 56.72 | g / GJ | 1 | n.d.
Ni | 28.74 | mg / GJ | 1 | n.d.
PM10 | 2.383 | g / GJ | 1 | n.d.
Pb | 2.524 | mg / GJ | 1 | n.d.
SO2 | 86.39 | g / GJ | 1 | n.d.
Se | 1.032 | mg / GJ | 1 | n.d.
Zn | 3.484 | mg / GJ | 1 | n.d.

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 11:12 15/02/2024