3_3_11_Cemento_carb_cokeria
Marco Moretti
15:12 15/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento carb cokeria 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 11 Cemento carb cokeria
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
11	
Cemento	

 	
Combustibile	
carbone per cokeria	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
0 - Dato di indicatore assente	

Eventuali dettagli metodologia	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. Non è stato riscontrato l’uso di questo combustibile nel corrente inventario.	

 	
Proxy comunale	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
1.765	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

CH4	
1.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO2	
86.0	
kg / GJ	
1	
Inemar 2001	

Cd	
0.5293	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cr	
3.148	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cu	
1.236	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Hg	
2.736	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
8.5	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

NOx	
580.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Ni	
1.917	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

PTS	
12.3	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Pb	
4.442	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

SO2	
125.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }