3_3_11_Cemento_solventi_di_scarto
Marco Moretti
15:16 15/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento solventi di scarto 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 11 Cemento solventi di scarto
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
11	
Cemento	

 	
Combustibile	
solventi di scarto	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.	

 	
Proxy comunale	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

CH4	
8.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO	
253.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

COV	
15.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
8.5	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

NOx	
442.0	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

PTS	
1.7	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

SO2	
6.7	
g / GJ	
1	
INEMAR 2007	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }