3_3_14_Vetro_piano_metano
Marco Moretti
09:26 16/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 14 Vetro piano metano 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 14 Vetro piano metano
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
14	
Vetro piano	

 	
Combustibile	
gas naturale (metano)	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Diffuso a livello comunale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
E - Estrapolazione basata su altri dati	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: È stato considerato un solo dato nel diffuso a livello comunale. I dati di produzione sono stati ottenuti tramite proporzionalità a partire da quelli del precedente inventario, essendo note le produzioni nazionali di fonte ASSOVETRO, ipotizzando che la produzione in Lombardia abbia seguito il trend nazionale. Le emissioni sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

BaP	
6.0E-4	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

CH4	
2.5	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO	
13.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO2	
53.0	
kg / GJ	
1	
Inemar 2001	

COV	
2.5	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
3.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

NOx	
100.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

PTS	
40.4	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

SO2	
0.5	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }