4_3_2_Ferroleghe_senza_comb
Marco Moretti
10:04 16/02/2024	

Table of Contents
Att. 4 3 2 Ferroleghe 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 4 3 2 Ferroleghe
Macrosettore	
4	
Processi produttivi	

Settore	
3	
Processi nelle industrie di metalli non ferrosi	

Attivita	
2	
Ferroleghe	

 	
Combustibile	
senza combustibile	

Nome indicatore	
Quantita prodotta	

Unità di misura	
TONNELLATE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
4.669	
mg / t di prodotto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

CO	
1620.0	
g / t	
1	
IPCC, 2003	

CO2	
2407.0	
kg / t di prodotto	
1	
IPCC,1997	

Cd	
4.669	
mg / t di prodotto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Cr	
4.667	
mg / t di prodotto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Cu	
4.669	
mg / t di prodotto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Hg	
324.5	
mg / t di prodotto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Ni	
4.669	
mg / t di prodotto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

PTS	
2.087	
g / t di prodotto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Pb	
21.78	
mg / t di prodotto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Zn	
66.13	
mg / t di prodotto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }