6_1_5_Verniciatura_rivestimenti_senza_comb
Marco Moretti
14:57 14/04/2021	

Table of Contents
Att. 6 1 5 Verniciatura rivestimenti 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 6 1 5 Verniciatura rivestimenti
Macrosettore	
6	
Uso di solventi	

Settore	
1	
Verniciatura	

Attivita	
5	
Verniciatura: rivestimenti	

 	
Combustibile	
senza combustibile	

Nome indicatore	
Consumi di vernici	

Unità di misura	
TONNELLATE DI VERNICE	

Dettaglio spaziale	
Diffuso e puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA INVENTARIO 2014: Sono stati utilizzati dati di fonte  EUROSTAT . Nella versione finale dell’inventario 2014, per il settore verniciatura sono state aggiornate le proxy di disaggregazione utilizzate per ripartire i consumi nazionali dei composti chimici che confluiscono nelle vernici nelle diverse attività del settore 6.1.
Nell’inventario 2012, non avendo a disposizione i consumi nazionali dei prodotti vernicianti suddivisi per categorie, la stima è stata fatta mantenendo la stessa distribuzione dei consumi nel 2010 (risalente al 2003) e considerando i dati Prodcom del 2012.
I fattori di emissione del macrosettore 6 sono stati aggiornati secondo l’ultima versione dell’inventario nazionale di ISPRA (IIR 2017) e secondo il Guidebook 2016.
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: Sono stati utilizzati i dati nazionali di consumo di vernici di fonte  ISPRA 2017 (IIR 2019) . La proxy utilizzata per passare al dato regionale è il rapporto tra gli indicatori dell’inventario INEMAR 2014 finale e quelli di ISPRA 2014 (IIR 20016).
Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati sono puntuali e diffusi. Le emissioni degli impianti puntuali sono stimate tramite il  modulo puntuali . Per questa attività si hanno solo emissioni puntuali misurate, i fattori di emissione non sono utilizzati dal modulo. Le emissioni diffuse sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori. I dati dei consumi diffusi sono stati utilizzati previo scorporo di quelli puntuali.	

 	
Proxy comunale	
Addetti rivestimenti (id_proxy =10233)	

Fonte Proxy	
ARPA Lombardia (2016) da dati ASIA 2013	
Link alla Fonte	

Note proxy	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: La disaggregazione a livello comunale è stata eseguita utilizzando il numero di addetti alla fabbricazione di elettrodomestici, alla fabbricazione di macchine e apparecchi, da elaborazione ARPA Lombardia di dati ASIA 2013.	

 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

COV	
10000.0	
g / t di vernice	
1	
ISPRA Report 342/2021	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

PTS	
1230.0	
g / t di vernice	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }