8_2_2_Carrozze_diesel
Marco Moretti
16:10 23/05/2024	

Table of Contents
Att. 8 2 2 Carrozze diesel 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 8 2 2 Carrozze diesel
Macrosettore	
8	
Altre sorgenti mobili e macchinari	

Settore	
2	
Ferrovie	

Attivita	
2	
Carrozze	

 	
Combustibile	
gasolio per autotrasporto (diesel)	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
TONNELLATE	

Dettaglio spaziale	
Solo diffuso	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
B - Dati statistici	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: : I consumi di gasolio forniti come combustibile utilizzato lungo le linee non elettrificate e lungo quelle elettrificate, dove occasionalmente vengono impiegati mezzi diesel, sono stati ripartiti per provincia, in base alla lunghezza delle rispettive tratte di appartenenza.
Per il calcolo delle emissioni è stata usata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Gli indicatori sono di fonte Trenord. Le emissioni sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.	

 	
Proxy comunale	
Consumi gasolio vagoni diesel 150 - 1000 kW (id_proxy = 822)	

Fonte Proxy	
Disaggregazione Arpa dei consumi dichiarati da Trenord	
Link alla Fonte	

Note proxy	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: La disaggregazione a livello comunale è stata eseguita basandosi sul consumo di gasolio in vagoni diesel da 150 - 1000 kW, da elaborazione ARPA Lombardia di dati Trenord.	

 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

BaP	
30.0	
mg / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

CH4	
180.0	
g / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2003	

CO	
10700.0	
g / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

CO2	
3140.0	
kg / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

COV	
4650.0	
g / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Cd	
10.0	
mg / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Cr	
50.0	
mg / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Cu	
1700.0	
mg / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
1240.0	
g / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2003	

NH3	
7.0	
g / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

NOx	
52400.0	
g / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Ni	
70.0	
mg / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

PM10	
1440.0	
g / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

PM2.5	
1370.0	
g / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

PTS	
1520.0	
g / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

SO2	
554.0	
g / t	
1	
APAT (2006)	

Se	
10.0	
mg / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Zn	
1000.0	
mg / t	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }