8_7_0_Silvicoltura_benzina_verde
Marco Moretti
10:30 24/05/2024	

Table of Contents
Att. 8 7 0 Silvicoltura benzina verde 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 8 7 0 Silvicoltura benzina verde
Macrosettore	
8	
Altre sorgenti mobili e macchinari	

Settore	
7	
Silvicoltura	

Attivita	
0	
Silvicoltura	

 	
Combustibile	
benzina senza piombo	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo diffuso	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
0 - Dato di indicatore assente	

Eventuali dettagli metodologia	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: A partire dall’inventario 2012, i consumi relativi a questa attività sono stati considerati aggregati all’attività 8.6.0 “agricoltura”.	

 	
Proxy comunale	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.0	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

BaP	
0.9105	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

CH4	
24.77	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

CO	
15830.0	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

CO2	
72.77	
kg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

COV	
2957.0	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Cd	
0.2276	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Cr	
1.138	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Cu	
38.7	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Hg	
0.0	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
0.865	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

NH3	
0.07967	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

NOx	
112.5	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Ni	
1.593	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

PM10	
44.61	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

PM2.5	
44.61	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

PTS	
44.61	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Pb	
0.387	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

SO2	
2.25	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Se	
0.2276	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Zn	
22.76	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }