8_9_0_Giardinaggio_ed_altre_attivita_domestiche_benzina_verde
Marco Moretti
12:11 15/04/2021	

Table of Contents
Att. 8 9 0 Giardinaggio ed altre attivita domestiche benzina verde 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 8 9 0 Giardinaggio ed altre attivita domestiche benzina verde
Macrosettore	
8	
Altre sorgenti mobili e macchinari	

Settore	
9	
Giardinaggio ed altre attivita domestiche	

Attivita	
0	
Giardinaggio ed altre attivita domestiche	

 	
Combustibile	
benzina senza piombo	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo diffuso	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
B - Dati statistici	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata usata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati di consumo di combustibile sono di fonte ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA). I fattori di emissione sono di fonte Guidebook 2016. Le emissioni sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.	

 	
Proxy comunale	
Residenti (id_proxy = 10302)	

Fonte Proxy	
ISTAT 2017	
Link alla Fonte	

Note proxy	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: La disaggregazione a livello comunale si ottiene attraverso la popolazione residente.	

 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

BaP	
0.9105	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

CH4	
202.3	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

CO	
15830.0	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

CO2	
72.77	
kg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

COV	
2802.0	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Cd	
0.2276	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Cr	
1.138	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Cu	
38.7	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
0.865	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

NH3	
0.07967	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

NOx	
112.5	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Ni	
1.593	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

PM10	
44.61	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

PM2.5	
44.61	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

PTS	
44.61	
g / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

SO2	
3.0	
g / GJ	
1	
APAT (2006)	

Se	
0.2276	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

Zn	
22.76	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2016	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }