9_2_2_Incenerimento_di_rifiuti_industriali_eccetto_torce_Rif_di_legna
Marco Moretti
08:56 01/03/2024	

Table of Contents
Att. 9 2 2 Incenerimento di rifiuti industriali eccetto torce Rif di legna 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 9 2 2 Incenerimento di rifiuti industriali eccetto torce Rif di legna
Macrosettore	
9	
Trattamento e smaltimento rifiuti	

Settore	
2	
Incenerimento rifiuti	

Attivita	
2	
Incenerimento di rifiuti industriali (eccetto torce)	

 	
Combustibile	
rifiuti di legna	

Nome indicatore	
Quantita incenerita	

Unità di misura	
TONNELLATE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
0 - Dato di indicatore assente	

Eventuali dettagli metodologia	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Non presente nella corrente versione dell’inventario.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
7.83	
mg / t di rifiuto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

BaP	
5.0	
mg / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

CO	
560.0	
g / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

COV	
7400.0	
g / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Cd	
2.686	
mg / t di rifiuto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Cr	
112.2	
mg / t di rifiuto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Cu	
21.07	
mg / t di rifiuto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Hg	
25.12	
mg / t di rifiuto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
100.0	
g / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

NOx	
2000.0	
g / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Ni	
22.57	
mg / t di rifiuto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

PTS	
12.38	
g / t di rifiuto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Pb	
11.66	
mg / t di rifiuto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

SO2	
1280.0	
g / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Se	
60.0	
mg / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Zn	
208.0	
mg / t di rifiuto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }