9_2_2_Incenerimento_di_rifiuti_industriali_eccetto_torce_fanghi_dep
Marco Moretti
08:58 01/03/2024	

Table of Contents
Att. 9 2 2 Incenerimento di rifiuti industriali eccetto torce fanghi dep 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 9 2 2 Incenerimento di rifiuti industriali eccetto torce fanghi dep
Macrosettore	
9	
Trattamento e smaltimento rifiuti	

Settore	
2	
Incenerimento rifiuti	

Attivita	
2	
Incenerimento di rifiuti industriali (eccetto torce)	

 	
Combustibile	
fanghi da depurazione	

Nome indicatore	
Quantita incenerita	

Unità di misura	
TONNELLATE DI RIFIUTO	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
0 - Dato di indicatore assente	

Eventuali dettagli metodologia	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Non è stato riscontrato questo combustibile nel corrente inventario.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
500.0	
mg / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

BaP	
5.0	
mg / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

CO	
600.0	
g / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

COV	
251.2	
g / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Cd	
1200.0	
mg / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Cr	
3000.0	
mg / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Cu	
10000.0	
mg / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Hg	
1200.0	
mg / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

NOx	
3000.0	
g / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Ni	
3000.0	
mg / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

PTS	
180.0	
g / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Pb	
3000.0	
mg / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

SO2	
1280.0	
g / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

Se	
60.0	
mg / t di rifiuto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Zn	
10000.0	
mg / t di rifiuto	
1	
ARPA, 2012	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }