FontiEmissioni - Faq_20130520162205

Faq_20130520162205
laura
16:33 20/05/2013

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente | Domanda successiva

Domanda

Argomento | MSA Fattori di emissione Combustibili
Macrosettore | 1 - Produzione energia e trasformazione combustibili
Settore | 1 - Produzione di energia elettrica
Attivita | 4 - Turbine a gas
Combustibile | gas naturale (metano)
Utente domanda | XWiki.arpaed_veneto | Data domanda | 08/02/2013 11:05:00
Domanda | Esaminando l’output delle nostre puntuali ci chiedavamo se le emissioni stimate di COV, PTS ed SO2 dall’attività 010104 (turbogas a metano) sono verosimili. L’ultimo Guidebook conferma la presenza di queste emissioni in termini di FE?
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.laura | Data risposta | 12/02/2013 15:25:00
Risposta | Per quanto riguarda le emissioni stimate di COV, PTS e SO2 dalle turbine a gas, il Guidebook 2010 conferma la presenza di queste emissioni (ci sono FE di Tier 2 per la SNAP 1.1.4, table 3-20, capitolo 1.A.1.a). I FE con priorità 1 nella tabella Inemar7_11 rilasciata a dicembre non sono stati modificati rispetto a quelli in Inemar 6_08. Il lavoro di confronto e aggiornamento dei FE con priorità 1 è stato fatto in dettaglio per le piccole combustioni nel MAC 2 e 3 (     http://www.inemar.eu/xwiki/bin/download/InemarWiki/Sviluppi/CfrFEriscaldamento.pdf ), non per tutte le attività di combustione dell’inventario. Come presentato a Trieste, però, nella tabella INEMAR7_11_FATTORI_EMISSIONE sono stati aggiunti con priorità 0 i FE del Guidebook 2010 per le attività di combustione dei primi tre MAC, quindi all’interno si trovano già i FE del Guidebook per eventuali confronti. In allegato trovi un confronto fra i FE per le turbine a gas.
Allegati risposta | http://www.inemar.eu/xwiki/bin/download/FontiEmissioni/Faq_20130520162205/CFRFEturbineagas.xlsx

Page  - Ultima modifica da laura il 16:33 20/05/2013