Faq_20130520163624
laura
10:14 27/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
Modulo puntuali Microinquinanti	

Macrosettore	
Tutti	

Combustibile	
tutti	

Utente domanda	
XWiki.arpaed_veneto	
Data domanda	
28/03/2013 17:36:00	

Domanda	
Ciao, avrei bisogno di chiedervi un consiglio circa l’inserimento di dati di emissione espressi in concentrazione con particolare riguardo ai microinquinanti (espressi in microg/m3 o ng/m3, ecc.). Se sono indicati come inferiori al limite di rilevabilità, voi li ponete uguali a 1/2 del limite di rilevabilità? Se non ricordo che Alessandro Marongiu aveva fatto delle considerazioni in proposito, ma non ricordo quali erano.
Grazie mille,
Laura	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.marco	
Data risposta	
29/03/2013 11:13:00	

Risposta	
Ciao Laura, ti anticipo che è nostra prassi porre tali valori uguali a 1/2 del limite di rilevabilità. Alessandro è in ferie fino all’8/4, al rientro potrà completare la risposta. Marco	

Allegati risposta