Faq_20130522100244
Giuseppe Fossati
10:57 29/06/2015	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Modulo traffico	

Macrosettore	
7 - Trasporto su strada	

Settore	
Tutti	

Combustibile	
non definito	

Utente domanda	
XWiki.proved_trento	
Data domanda	
18/10/2010 10:26:00	

Domanda	
Dovendo calcolari i fattori di emissione avrei bisogno di un chiarimento in quanto non ho capito come vengono calcolate le emissioni mobili di PM10.
Nella tabella TLD_FATTORI_EMISSIONI ci sono solo i parametri relativi alle PTS, mi è parso di capire che le sottili vengono stimate dal modulo POLVERI FINI, e in effetti trovo i risultati in TAB_OUTPUT_DETT_PM, però nella tabella DIST_POLVERI non sono presenti attività legate al traffico...
Grazie	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.arpaed_lombardia	
Data risposta	
18/10/2010 11:32:00	

Risposta	
Le emissioni di PM10 e PM2,5 allo scarico sono poste pari alle emissioni di PTS. Per le emissioni da usura freni, pneumatici e manto stradale le percentuali sono contenute in TLD_DIST_POLVERI	

Allegati risposta