Faq_20130522105558
Marco Moretti
09:19 23/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Modulo traffico	

Macrosettore	
7 - Trasporto su strada	

Settore	
Tutti	

Combustibile	
non definito	

Utente domanda	
XWiki.arparo_friuli	
Data domanda	
25/02/2013 10:06:00	

Domanda	
Stiamo passando a INEMAR7. Nella nuova tabella TDL_CARBURATI ci sono tre campi nuovi: TENORE_ZOLFO FK_ID_BIOCOMB PERC_BIOCOMB Il nostro informatico ci dice che il sistema richiede dei valori “NOT NULL”. Ho provato a scaricare la tabella da sito ma deve essere ancora quella vecchia in quanto questi campi non ci sono. Quindi dove posso trovare queste informazioni? Naturlamante i combustibili che ci servono sono i segenti FK_ID_COMBUSTIBILE 25 - Gasolio 46 - Metano 48 - GPL 10001 - benzina senza piombo Grazie ALePe	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.giuseppe	
Data risposta	
04/03/2013 12:19:00	

Risposta	
TENORE_ZOLFO ospita la quantità di zolfo in grammi per tonnellata di combustibile. FK_ID_BIOCOMB l’identificativo dell’eventuale biocombustibile presente nel combustibile principale. PERC_BIOCOMB la percentuale in massa di biocombustibile (tra 0 e 100). In funzione di questi valori e del rapporto idrogeno/carbonio e ossigeno/carbonio presente in tab. COMBUSTIBILI (R_HC e R_OC), la procedura prepara traffico riempie la tabella TLD_INQUINANTI_COMB con i fattori di emissione per SO2, CO2 e CO2 lorda	

Allegati risposta