Faq_20130523111007
Marco Moretti
11:14 23/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Modulo discariche	

Macrosettore	
9 - Trattamento e smaltimento rifiuti	

Settore	
Tutti	

Combustibile	
non definito	

Utente domanda	
XWiki.arpaed_veneto	
Data domanda	
11/03/2010 13:08:00	

Domanda	
Ciao, ho un dubbio sul modulo discariche. Ho il caso di una discarica che ha tre motori e tre camini (ciascun motore ha un suo camino). Conosco il biogas captato dai tre motori ma ho le emissioni solo di 1 camino (Nox, SOx, CO, CO2, COV, HF e HCl), degli altri 2 camini non è possibile avere le misure di emissione. Se metto i tre camini sulla stessa linea (il cui indicatore è il biogas captato in totale dai motori) ho visto che inemar (spero di nonsbagliare) mi stima le emissioni degli inquinanti che mancano e per cui ha un FE con priorità 1 (es. N2O, Hg) e non stima invece per es gli NOx o SOx degli altri 2 camini. Per avere la stima delle emissioni (per es di NOx o SOx) dagli altri 2 camini devo mettere ciascun motore con il proprio camino su linee diverse (il cui indicatore sarà il biogas captato dal motore che considero)o non vale la pena fare tutto questo? Spero di essere stata chiara. Grazie, ciao Stefania	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.marco	
Data risposta	
11/03/2010 15:24:00	

Risposta	
Se hai tre motori e tre camini con i dati di biogas captato distinti, fai una linea per ogni motore, ciascuna con il captato come indicatore. In tal caso inserisci le emissioni solo per il camino per cui sono disponibili e le altre le deve stimare il sistema. Se non te le stima è perché manca qualcosa. Se invece hai solo il dato di captato complessivo per i tre motori e le portate distinte dei tre camini, ripartisci il captato complessivo sulla portata dei camini per ottenere l’indicatore della singola linea.	

Allegati risposta