# Faq_20130917101501

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | MSA Legna
Macrosettore | 2 - Combustione non industriale
Settore | Tutti

Combustibile | legna e similari

Utente domanda | XWiki.arpaed_veneto | Data domanda | 22/07/2013 14:02:00
Domanda | Ciao, ho scaricato, come suggeritomi Giuseppe in una mail di risposta di qualche giorno fa, la tabella dei FE utilizzati per l'inventario 2010 per la Lombardia, con lo specifico interesse di verificare lo stato di aggiornamento dei FE con priorità 1 per il combustibile "legna e similari". Avrei un quesito da porvi che è un po' urgente: per quanto riguarda l'attività 02.02.02 (Impianti residenziali-Caldaie con potenza termica < 50 MW), il FE del benzo(a)pirene è stato aggiornato dal precedente valore di 44.6 mg/GJ a 130 mg/GJ. In base a quali considerazioni c'è stato un incremento così rilevante ? Inoltre non capisco, dal punto di vista impiantistico, perchè un impianto di teleriscaldamento (sempre a biomasse, attività 01.02.03 - Caldaie con potenza termica < 50 MW) presenti invece un FE molto più basso 1.1 mg/GJ (valore credo derivato dalla rassegna da voi presentata nel documento "FEimpiantiabiomassadimediaegrandetagliafinale.doc"). Grazie, Laura Susanetti
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.alessandro | Data risposta | 24/07/2013 14:27:00
Risposta | Ciao Laura, L’aggiornamento dei fattori di emissione ha riguardato il BaP con la prospettiva di stimare gli altri 3 IPA previsti dalla CLRTAP (BkF, BbF e IdcP) tramite il modulo speciazione opportunamente popolato a partire dai dati del Guidebook. In questo ambito l’aggregazione degli inquinanti provvederà poi a stimare il totale dei 4 IPA definiti in INEMAR come IPA-CLTRP. Per le altre definizioni di IPA (TEQ e TOT) non abbiamo proceduto a nessun aggiornamento dal momento che l’analisi degli FE ha evidenziato problemi di consistenza su differenti sorgenti/combustibili nella definizione del dominio di co-generi e dei loro fattori di TEQ. Per il momento quindi sono stati aggiornati i fattori di emissione del BaP. Per le sorgenti di cui parlavi nella precedente mail i valori del database sono fattori di emissione dell’ultima versione del AIEG. Alessandro
Allegati risposta |

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Ricerca Indicatori
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy