Metodologia - Top-Down e Bottom-Up
federico
11:27 17/01/2011	

Table of Contents
Metodologia 	 # 
”Top-Down” e “Bottom-Up” 	 # 

Metodologia
Metodologia utilizzata
Tipologie di sorgenti di inquinanti in atmosfera
Inquinanti considerati
Inquinanti aggregati
Classificazione delle attività (SNAP 97)
Top-Down e Bottom-Up
I fattori di emissione
L’incertezza nelle stime delle emissioni
Disaggregazione spaziale delle emissioni
Modulazione temporale delle emissioni

”Top-Down” e “Bottom-Up”
Nel settore degli inventari emissioni si fa spesso riferimento a due differenti approcci di stima, denominati “top-down” e “bottom-up”.
La stima “top-down” è una metodologia che parte dai valori di emissioni annue calcolati a livello nazionale, disaggregate spazialmente a vari livelli, ad esempio quello provinciale e quello comunale, attraverso indicatori statistici (popolazione, strade, land-use, ...). Tale metodologia prevede anche la disaggregazione temporale, in quanto dal livello annuo di partenza si arriva a quello di risoluzione oraria delle emissioni.
L’approccio “bottom-up”, invece, parte da dati locali a livello comunale o addirittura dall’oggetto specifico dell’emissione (quale può essere il tracciato della strada o la locazione dell’industria) e, con queste informazioni e gli specifici fattori di emissione, stima le emissioni orarie direttamente a livello locale.
Spesso gli approcci utilizzati per gli inventari sono intermedi ai due tipi, in quanto per alcune emissioni e’ possibile reperire dati disaggregati mentre per altri è inevitabile un approccio di disaggregazione a partire da dati aggregati.