Emissioni Camino
Provincia Trento
16:55 05/12/2011	

Table of Contents
Export dati: attribuzione emissioni al camino 	 # 

Export dati: attribuzione emissioni al camino
Una volte definita  l’emissione della linea , occorre associarla al camino o ai camini nel caso che le emissioni di una linea fossero collegate a più camini, o quelle di più linee convogliate in un unico camino (informazione contenuta da P_LINEA_CAMINO).
Per fare questo si deve procedere come segue, distinguendo tre casi:
· 	Una linea un camino
· 	Per una certa attività, è presente nello stabilimento una sola linea e un solo camino. L’emissione EPSl,att,inq,comb va scritta direttamente in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C e associata al camino.
· 	Più linee con un solo camino
· 	Per una o più attività, sono presenti nello stabilimento più linee che convogliano i fumi in un solo camino. Anche in questo caso l’emissione EPSl,att,inq,comb va scritta direttamente in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C e associata al camino.
· 	Una linea con più camini
· 	 Per una certa attività, è presente nello stabilimento una linea con più camini. In questo caso occorre applicare la  disaggregazione per camino.
· 	Si veda inoltre la presentazione fatta a  Senigallia